**SOK-A.261.9.2020**

**Rozdział II****Formularz Ofertowy**

**Zamawiający:**

**Słupski Ośrodek Kultury**

**ul. Banacha 17**

**76-200 Słupsk**

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

………………………………………………………………………………………………………

NIP:………………………………… Regon:……………………..

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

………………………………………………………………………………………………………

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

…………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu:………………………………………………….

Numer faksu:……………………………………………………..

Adres e-mail:……………………………………………………..

W odpowiedzi na ogłoszenie o rozeznaniu cenowym składamy niniejszą ofertę na:

„**Wymianę podłogi w holu kina Rejs Słupskiego Ośrodka Kultury”**

**Cena łączna**

………………………………………………………………………PLN netto;

tj. słownie ……………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………..…………………… PLN netto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  LP | **Nazwa czynności** | JM | liczba |
| 1. | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 | m2 | 10,78 |
| 2. | Naprawa posadzki cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 z zatarciem na gładko | miejsce | 1 |
| 3. | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 25cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej | m | 4,4 |
| 4. | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ościeżach o szerokości do 30cm | m2 | 1,1 |
| 5. | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym na podwójnych rusztach metalowych o profilu 100mm - zabudowa otworu drzwiowego | m2 | 5,94 |
| 6. | Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej układanych na sucho - płyty ze skalnej wełny do izolacji akustycznej ROCKSONIC SUPER grub. 100mm - zabudowa otworu drzwiowego | m2 | 5,94 |
| 7. | Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | m2 | 12,98 |
| 8. | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - rozebranie częściposadzki lastrykowej pod wykonanie pochylni | m2 | 5,4 |
| 9. | Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS CERPLAST powierzchnipoziomych - pochylnie | m2 | 10,8 |
| 10. | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych - pochylnie | m2 | 2,16 |
| 11. | Uzupełnienie betonu w elementach zbrojonych schodów prostych - pochylnie | m3 | 2,16 |
| 12. | Zerwanie cokolika z lastryka wysokości 15cm | m | 89,58 |
| 13. | Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy - uzupełnienie tynków po skutych cokołach z lastryka | m | 89,58 |
| 14. | Gruntowanie preparatami gruntującymi weber 4716 powierzchni poziomych | m2 | 62,9 |
| 15. | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa samopoziomująca weber.floor 4150 - sucha mieszanka) | m2 | 62,9 |
| 16. | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV, akustyczna | m2 | 62,9 |
| 17. | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 62,9 |
| 18. | Cokoliki przyścienne z PCV klejone na wysokości 15cm | m | 89,58 |
| 19. | Dostawa i montaż poręczy ze stali nierdzewnej o przekątnej 3,5cm wzdłuż pochylni (2x2,5m) | m | 5 |
| 20. | Montaż pasów antypoślizgowych z taśm wykonanych z materiału antypoślizgowego, trudnościeralnego na nośniku PVC (czarnych taśm o szerokości 50mm), na powierzchni wykładzin pochylni. | mb | 17,5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  LP | **Wymagania zamawiającego dot. wykładziny rulonowej PCV** | parametry |
| 1. | Klasyfikacja użytkowa |  klasa 34/43 |
| 2. | Grubość całkowita | ≤ 2,0mm |
| 3. | Odporność na ścieranie |  grupa T |
| 4. | Klasa ogniowa  | klasa Bfl-s1 |
| 5. | Odporność na poślizg | DS |
| 6. | Odporność na poślizg na mokro | R10 |
| 7. | Wgniecenia resztkowe | ≤ 0,1mm |
| 8. | Stabilność wymiarowa | ≤ 0,4% |
| 9. | Trwałość kolorów | bardzo dobra |
| 10. | Odporność chemiczna | bardzo dobra |
| 11. | Odporność na światło | bardzo dobra |
| 12. | Kolorystyka | tożsama lub zbliżona z kolorystyką wykładzin użytych w obiekcie (Fatra Novoflor Extra Optimal 3216-9)\* |

\*wykonawca przedstawi zamawiającemu minimalnie 4 wzory wykończenia w proponowanej przestrzeni kolorystycznej.

Oświadczam/-y, że:

1. przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w Rozdziale pierwszym zapytania ofertowego;
2. zapoznaliśmy się z warunkami i wymaganiami podanymi przez Zamawiającego w szczególności w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, akceptujemy je i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;
3. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;
4. akceptujemy istotne postanowienia umowy i wyrażamy zgodę na zawarcie umowy bez zastrzeżeń i wyłączeń sporządzonej na jego podstawie;
5. cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia. Oświadczam/-y, że przewidzieliśmy wszystkie okoliczności, które maja wpływ na cenę zamówienia;
6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
7. oferta została złożona na ….. stronach;
8. do oferty dołączono stanowiące jej integralną część:
9. ………………………………………………………………………….
10. ………………………………………………………………………….
11. ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………..

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)